  Настройка Windows 95 для работы в Интернете
  Мой Компьютер (My Computer) >>> Панель Управления (Control Panel) >>> Клавиатура (Keyboard) >>> Язык (Language) >>> Сделать основным (Set as default) Английский США (English USA).
  Зачем это нужно? Чтобы в дальнейшем не возникало путаницы при наборе данных пользователя (например, пароля).
  И ещё. Договоримся, что "клик", это - кратковременное нажатие на соответствующую клавишу мыши, "двойной клик" - быстрое повторное нажатие. Согласие, признательность, необоримая жажда завершить начатое выражаются традиционным "OK"; сомнение, робость, уверенность в бессмысленности начатой процедуры - "отмена" (cansel).
  Прежде всего на Панели Управления, в разделе Сеть, установите необходимые компоненты Сети: Контроллер удалённого доступа (Dial-Up Adapter) и TCP/IP (рис.1.1). Если эти компоненты уже установлены, советую Вам удалить все строки в окне конфигурации системы и установить всё с начала (разумеется, при наличии дистрибутива Windows 95).

  Рис.1.1. Установка компонентов Сети (Network).
  Установка компонентов Сети (Network).
  - двойной левый клик в окне Мой компьютер (My Computer),
  - двойной левый клик в окне Панель Управления (Control Panel),
  - двойной левый клик в окне Сеть (Network),
  - левый клик в окне Добавить (Add),
  - пометьте окно Сетевая плата (Adapter),
  - левый клик в окне Добавить (Add),
  - в левом окне левый клик на ярлык Microsoft, в правом окне отображается Контроллер удалённого доступа (Dial-Up Adapter), левый клик OK,
  - пометьте окно Протокол (Protocol),
  - левый клик в окне Добавить (Add),
  - в левом окне левый клик на ярлык Microsoft, выбрать в правом окне TCP/IP, левый клик OK,
  - в результате произведенных действий в окне Сеть (Network) в разделе Конфигурация (Configuration) возникла, кроме строк Контроллер удалённого доступа (Dial-Up Adapter) и TCP/IP, другая информация; отметьте лишние строки и безжалостно удалите. OK?
  На этом этапе Вам потребуется дистрибутив Windows 95 на компакт-диске или жёстком диске Вашего компьютера. Новая конфигурация системы вступит в силу только после перезагрузки компьютера.
  Создание окна Удалённый доступ к сети (Dial-Up Networking).
  Предисловие: весьма желательно до начала этой процедуры установить в устройство для считывания компакт-дисков CD с инсталляционной версией Windows 95 или иметь библиотеку необходимых файлов (*.cab) на жёстком диске.
  - двойной левый клик в окне Мой компьютер (My Computer),
  - двойной левый клик в окне Панель управления (Control Panel),
  - двойной левый клик в окне Установка и удаление программ (Add/Remove Programmes),
  - левый клик в окне Установка Windows (Setup Windows),
  - пометьте окно Связь (Communications) (рис.1.2),
  - пометьте окно Удалённый доступ к сети (Dial-Up Networking) (можете пометить в этом разделе и все прочие окна, это не помешает), OK,
  - компьютер запрашивает диск с Windows 95, помогите ему найти его, OK,
  - OK... все OK?

  Рис.1.2. Создание окна Удалённый доступ к сети (Dial-Up Networking)
  Стартовая установка
  - двойной левый клик в окне Мой компьютер (My Computer).
  - двойной левый клик в окне Удалённый доступ к сети (Dial-Up Networking) (если данное окно отсутствует, см. предыдущий раздел).
  - двойной левый клик в окне Новое соединение (New Connection).
  - дайте ему название "XXXXX" (или любое другое) (рис.1.3).

  Рис.1.3. Установка названия Нового соединения (New Connection)
  - левый клик в окне Далее (Next).
  - заполнение окон Код города и Код страны (Area code и Country code), если Вы выходите на связь внутри Вашего региона, не является обязательным. Однако, обязательно укажите Телефон (Telephone number) (номер телефона для локального доступа) (рис.1.4).

  Рис.1.4. Установка телефонного номера (Telephone number)
  - нажмите Далее (Next) и, затем, Готово (Finish) (рис.1.5).

  Рис.1.5. Завершение работы по созданию Нового соединения (New Connection)
  - правый клик в созданной Вами иконке "Isracom" (рис.1.6), выберите Свойства (Properties).

  Рис.1.6. Общий вид окна Удалённый доступ к сети (Dial-Up Networking)
  - уберите пометку об автоматическом использовании кода страны и кода города (Use Area code and Country code) (рис.1.7).

  Рис.1.7. Окно общих настроек (General)
  - левый клик в окне Настройка (Configure), выберите максимально возможную Скорость доступа (Maximum speed) (до 115200 bps), если позывные модема могут помешать покою Ваших домашних, установите низкую Громкость динамика (Speaker Volume), нажмите OK (рис.1.8).

  Рис.1.8. Настройка модема (Configure)
  - левый клик в окне Тип сервера (Server Types). Оставьте отмеченными только два окна: Программное сжатие данных (Enable software compression) и TCP/IP (рис.1.9).

  Рис.1.9. Установка параметров Типа сервера (Server Type)
  - левый клик в окне Настройка TCP/IP (TCP/IP Settings).
  Не меняйте установленный по умолчанию режим назначения адреса IP сервером (Server aeeigned IP Address), если Вам не выделен фиксированный IP-адрес (что маловероятно) (рис.1.10). Введите вручную только Первичный и Вторичный адреса DNS (Specify Name Server Addresses). Каждый из таких адресов представляет собой набор из четырех 1-3-значных чисел, в случае, если числа 3-значные, переход с позиции на позицию происходит автоматически, если число 1-2-значное, перенесите маркер на следующую позицию мышью или с помощью клавиши пробела на клавиатуре; убедитесь в правильности внесенных адресов DNS.

  Рис.1.10. Настройка TCP/IP (TCP/IP Settings)
  - после трехкратного нажатия клавиши OK Ваш компьютер готов к подключению к Интернет.
  Рекомендую предварить прощальный OK следующей простой процедурой: "подцепите" правым кликом ярлык "XXXXX" и перенесите его на рабочий стол (desktop). Правила хорошего тона требуют от Вас переименовать возникшую подпись "ярлык для XXXXX" (shortcut for XXXXX) в обычную подпись "XXXXX". Для этого достаточно с помощью правого клика на ярлыке выбрать опцию Переименовать (Rename) и внести соответствующую подпись.
  Для установки связи с XXXXX, в дальнейшем, достаточно произвести следующие действия:
  - двойной клик на ярлык "XXXXX",
  - указать Имя пользователя (User Name) и Пароль (Password) (пароль отображается на экране "звёздочками") (рис.1.11),

  Рис.1.11. Установка связи (Connect to)
  - нажать на клавишу Установить связь (Connect To) и немного подождать пока компьютер наберёт указанный номер (рис.1.12),

  Рис.1.12. Набор номера (Connecting)
  затем данные будут переданы Вашим компьютером на компьютер провайдера (модем немного попоёт, если Вы сохранили ему голос), проверены (рис.1.13) и, наконец, спустя 5-10 секунд, Вы получите письменное подтверждение о том, что связь установлена (рис.1.14).

  Рис.1.13. Проверка имени пользователя и пароля (Verifying user name and password)

  Рис.1.14. Сообщение об установке связи (Connected to)
  Если компьютер попросит подтверждения пароля, это ещё не значит, что он Вам не доверяет. Подтвердите. Возможно, нечаянно была нажата клавиша Caps Lock на клавиатуре и Вы вводили свой пароль большими буквами, или Вы набрали неверный пароль (забыв, например, что писать его надо по-английски).
  В случае неудачи повторять попытки в течение 1-5 минут (в часы пик, иногда, линия бывает занята) (рис.1.15).

  Рис.1.15. Сообщение о занятой линии (line is busy)
  Даже если линия бывает занята довольно редко, рекомендую Вам установить режим автоматического дозвона. Для этого в окне Удалённый доступ к сети (рис.1.6) произведите следующие операции: Соединения (Connections) --> Настройка (Settings) --> Повтор попыток соединения (Redial) --> установите предельное общее число попыток (Before Giving Up Retry) и Интервал повтора (Between tries wait) (рис.1.16).

  Рис.1.16. Установка автоматического дозвона (Redial)
  Всё равно не получается? Проверьте правильность указанных DNS и номера телефона для связи с компьютером провайдера. Ещё раз убедитесь в правильности набранных имени и пароля. Совсем не получается? Звоните провайдеру по обычному телефону, пусть ОН ломает голову по поводу того, что с Вами происходит ("клиент не умеет читать", "клиент не умеет писать", "у клиента дурной модем", "модем вообще не подключён", "клиенту стоит переставить Windows" и т.д.). Но перед тем, как звонить провайдеру, подключите обычный телефон в соответствующий выход модема и убедитесь в том, что Вы слышите длинный гудок. После чего наберите номер телефона для связи с локальным компьютером (dial-up number). Вы должны услышать характерное "пение". Если трубка молчит или отвечает короткими гудками, целесообразней позвонить в телефонную компанию.
  Дополнение. Вывод терминального окна
  Если для повышения уровня надёжности дозвона до локального компьютера провайдера при использовании Windows 95 Вы готовы пожертвовать удобством процедуры, можно установить режим вывода промежуточного терминального окна. Мой компьютер (My Computer) --> Удалённый доступ к сети (Dial-Up Networking) --> правый клик на XXXXX --> Свойства (Properties) --> Параметры (Options) --> отметить вывод окна терминала после набора номера (Bring Up Terminal Window after Dialing) (рис.1.17).

  Рис.1.17. Установка терминального окна (terminal window)
  Как в этом случае изменится процедура установки связи с провайдером?
  После двойного левого клика на иконке XXXXX, ввода пароля (Password) и инициализации установки связи (Connect To) на экран компьютера будет выведено чёрное терминальное окно (рис.1.18).

  Рис.1.18. Терминальное окно (terminal window)
  Дождитесь появления надписи "login:", укажите своё сетевое имя (user name), введите информацию (клавиша Enter на клавиатуре), появится надпись "Password:", введите свой пароль (он не отображается на экране), нажмите на Enter, появится движущаяся информационная строка, нажмите на кнопку Продолжить (Continue (F7)) или на клавишу F7 на клавиатуре. После этих операций связь должна быть установлена.