  Настройка Windows 98 для работы в Интернете
  Настройка компьютера для работы в Интернете под Windows 98 во многом подобна описанным выше процедурам. Прежде всего установите Dial-Up Networking, Dial-Up Adapter и сетевой протокол TCP/IP (см. аналгичные настройки для Windows 95). Далее приступайте к созданию нового соединения (New Connection) в разделе Dial-Up Networking.
  При стартовой установке необходимо указать имя соединения (в нашем примере - XXXXX), выбрать тип модема (если Вы не переусердствовали с настройками модема, такой тип будет единственным).
  Рис.1.19. Создание соединения XXXXX
  Если Вы предполагаете выходить в Интернет исключительно из своей телефонной зоны, коды страны и города (Country code и Area code) можно не указывать.
  Рис.1.20. Указание номера телефона для дозвона
  Рис.1.21. Окончание создания нового соединения
  Теперь новое соединение (XXXXX) создано. Приступаем к настройке.
  Рис.1.22. Список созданных соединений
  Сделайте правый клик на иконке XXXXX. Если угодно, откажитесь от использования кода страны и города при наборе номера для дозвона.
  Рис.1.23. Начальная настройка нового соединения
  Левый клик на кнопке Server Types. Пожалуй, только возникшее теперь окно существенно отличается от аналогичного окна в Windows 95. Оставьте помеченными только две строки: Enable software compression и TCP/IP.
  Рис.1.24. Окно выбора протоколов в Windows 98 и Windows 95
  Рис.1.25. Настройка TCP/IP
  Настройка протоколов TCP/IP во всём подобна аналогичной процедуре в Windows 95 и не требует дополнительных комментариев.
  Рис.1.26. Окно коннекции
  Итак, все приготовления закончены. Можно приступать к работе в Сети.