> Глава 2. Выбор способа подключения к Интернету

> Коммутируемое подключение через модем
> На сегодняшний день самым доступным способом подключения к Интернету остаётся доступ по аналоговым и аналогово-цифровым линиям телефонных сетей. При каждом сеансе связи сигнал от Вашего компьютера передаётся через модем по телефонным линиям на локальный (ближайший к Вам) компьютер провайдера, который открывает Вам доступ к ресурсам Интернета. На скорость установки связи с локальным компьютером влияют несколько факторов: качество Вашего модема, состояние телефонных линий и степень загруженности оборудования провайдера. Скорость последующей работы в сети зависит как от перечисленных выше факторов, так и от ситуации в отдельных узлах сети, через которые к Вам поступает информация (верхний предел 56 Kbps). "Пробки", иногда возникающие в том или ином участке сети, объясняются перегруженным траффиком (traffic), то есть слишком большими объёмами информации, передаваемыми по линиям, которые не имеют бесконечной пропускной способности. Такие "пробки" могут быть вызваны одновременным обращением большого числа пользователей к какому-либо популярному серверу.
> Чем хорош такой, сеансный (dial-up), способ подключения к Интернету? Он самый дешёвый. Правда, расценки на услуги компании-провайдера варьируются от 1 доллара в день до 2 долларов в час, но существуют провайдеры, предлагающие неограниченный по времени доступ к ресурсам сети Интернет за постоянную плату 25-30 долларов в месяц. Плюс, необходимо оплатить услуги телефонной компании.
> Сеансное подключение к Интернету с помощью модема через обычные телефонные линии - самое дешевое, однако оно имеет и некоторые недостатки: передаваемая информация может быть искажена в результате двойного преобразования сигнала (цифровой - аналоговый - цифровой), на старые телефонные кабели негативно влияет дождливая погода, к тому же, скорости передачи данных через модем не позволяют в полной мере насладиться видео и аудио информацией, передаваемой через Интернет в режиме реального времени.

> Коммутируемое подключение через ISDN
> Избавиться от этих недостатков, в известной мере, позволяет подключение к Интернету через так называемые сети ISDN (Integrated Services Digital Network), в которых линия доступа к провайдерам может быть полностью цифровой. Современные цифровые телефонные линии позволяют передавать цифровой сигнал с одного компьютера на другой без каких-либо преобразований. Такой сигнал не только не претерпевает искажений, но и экономичнее аналогового сигнала, несущего эквивалентную порцию информации. К тому же передача информации ведётся на более высокой скорости (до 384 Kbps). Вопрос в том, стоит ли торопиться с приобретением специальной ISDN карты и заказом ISDN линий? Технологически обычный модем значительно сложнее простейшей ISDN карты, тем не менее, стоимость его на сегодняшний день (включая стоимость установки и настройки) в 2-3 раза ниже. Кроме того, заказав ISDN линию, будьте готовы оплачивать двойной тариф телефонной компании, поскольку Вы получаете две раздельные линии: для компьютера и для телефона. Не забудьте ещё о необходимости приобретения современного цифрового телефонного аппарата. До сегодняшнего дня провайдерами не выработано единой ценовой политики при предоставлении услуг Интернета через ISDN сети. Цены колеблются от 1 доллара в день до 3 долларов в час. Чем это можно объяснить? Вероятно, опасениями, что пользователи ISDN в пиковые вечерние и праздничные часы будут забивать траффик.

> Коммутируемое подключение через ADSL
> Эта технология для тех, кому категорически необходимы живой звук и видео в Интернете. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) позволяет передавать данные га скоростях до 9 Mbps в прямом направлении и 1 Mbps в обратном по обычным телефонным линиям. Именно возможность использования привычного медного телефонного кабеля является основным достоинством этой весьма дорогостоящей, но перспективной технологии.

> Подключение по выделенным линиям
> Если финансовые возможности позволяют Вам содержать отдельную линию, постоянно подключённую к компьютеру провайдера, безусловно, такой способ подключения является самым предпочтительным. Подавляющее большинство серьёзных учреждений и корпораций, использующие локальные сети для внутренних нужд, предпочитает доступ к Интернету по выделенным каналам. Таким образом Вы получаете возможность использовать Интернет 24 часа в сутки без оплаты услуг телефонной компании по временному тарифу. В этом случае используется две телефонные пары или до помещения пользователя прокладывается волоконно-оптический кабель. Выделенный цифровой канал является полностью прозрачным и обеспечивает возможность передачи информации в любой момент времени с использованием всей ширины его полосы пропускания. Скорость и качество передачи по каналу в этом случае гарантируется.

> Подключение по frame relay
> При неравномерной информационной загрузке линий зачастую выгоднее использовать подключение по сетям frame relay (дословно - "переменная структура"). Принцип действия таких сетей достаточно прост: определяется минимальная гарантированная пропускная способность канала (CIR), а в случае необходимости полоса пропускания расширяется до возможных пределов (до 2Mbps). Такая "форсированная" передача информации допускается только в том случае, если линия не загружена другими пользователями. Как пользователь, Вы оказываетесь подключённым к сети 24 часа в сутки. Очевидна целесообразность использования таких сетей в небольшом офисе, где вероятность одновременного обращения к сети нескольких служб невелика. Однако применение frame relay, скажем, для многоквартирного дома или жилого района нецелесообразно, поскольку в вечернее или праздничное время линия почти всегда будет перегружена. С финансовой точки зрения сеть frame relay довольно выгодна при умеренной абонентской плате телефонной компании и провайдеру. Тем не менее, её стоимость значительно выше обычного коммутируемого подключения.

> Подключение по сетям кабельного телевидения
> В случае реализации данной технологии мы получаем телевизор, телефон и Интернет в одном флаконе. Поскольку читателя, вероятно, больше всего интересует последняя компонента данного коктейля, предлагаю Вам помечтать о скоростях 30Mбит/с на получение (download) и 2.5Mбит/с на передачу (upload) информации через Сеть. Это - не столько фантазия, сколько теоретический предел, которого позволяют достигнуть существующие "домашние" кабельные модемы. Подобные скорости дают возможность всерьёз говорить о высококачественной Интернет-телефонии, видео конференциях в реальном времени, трансляции телепередач в Мировой Паутине и многом другом. При этом не предвидится отказ от единого протокола передачи данных. Им, по всей видимости, останется полюбившийся IP (Internet Protocol), сопровождаемый сворой более юных аббревиатур: ATM, MLPPP, CDMA, TDMA, CSMA/CD etc. Из них самой упоминаемый - ATM (Asynchronous Transfer Mode) - асинхронный режим передачи. Это относительно новая технология организации передачи данных по последовательным линиям, например, по телефонным или опто-волоконным. Преимущества данной технологии проявляются тем более, чем на более высокоскоростных линиях она применяется. "Протокол протоколом", - скажете Вы, - "но что за чудо-кабель потребует вся эта интеграция?!" Он есть, он работает, и имя ему HFC (Hybrid Fiber Coaxial) - комбинированный оптокоаксиальный кабель. Обычно телефонисты тянут один кабель, телевизионщики - другой, а если Вы захотите получить качественную телефонную связь или канал передачи данных, то придется проложить третий. В новых районах HFC - идеальный выход. Но увы, как поётся в одной советской песенке, "нет на карте страны даже точки, не встречались бы где провода". Носить тяжело, а выбросить жалко. Так что, как правило, приходится делать пластические операции существующим коаксиальным кабелям местных телекомпаний.
> Подключение через радиомодем
> Этот способ позволит Вам избавиться от опостылевшей опеки телефонной компании. Рекомендуется в случае, если на рынке телефонных услуг царствует бессовестный монополист (что всегда приводит к ярко выраженному несоответствию цен и качества передачи данных). Использование радиомодема зачастую обусловлено историей развития средств телекоммуникаций в регионе. Данная технология хороша при использовании на небольших участках равнинной местности. Скорость передачи данных определяется характеристиками конкретного модема, передающего устройства, погодных условий и оперативности обслуживания.

> Окончательный выбор способа подключения к сети Интернет остаётся за Вами.
> Оговорюсь лишь, что описание процедуры настройки компьютера для работы в Интернете составлено с расчётом на пользователя обычного коммутируемого соединения через модем.