>     Вступление
>     От автора
>     Эта книга - практическое руководство по работе в сети Интернет. Думаю, она покажется полезной не только новичку, но и квалифицированному пользователю. Чем она лучше других пособий на данную тему? Ну, во-первых, она хорошо сделана. Во-вторых, написана с учётом специфических интересов русскоговорящей читательской аудитории.
>     Вы можете читать её от корки до корки или листать, как справочник.
>     В этой книге Вы найдёте описания основных программ, необходимых для работы в Интернете, методы поиска информации, плюс систематизированный каталог полезных адресов.
>     Книга не является всеобъемлющим руководством по Интернету. Исходя из личного опыта работы в Сети, я ограничился лишь необходимыми комментариями по установке, настройке и использованию программного обеспечения.
>     Коротко о предмете разговора
>     Ещё на за заре компьютерной цивилизации возникла идея обмена данными между компьютерами в режиме реального времени. Объединение компьютеров, расположенных в непосредственной близости друг от друга (в одном или в нескольких соседних зданиях), с помощью специальных кабелей и программ управления принято называть локальной сетью. Если же в общую сеть объединяются компьютеры или локальные сети, удалённые друг от друга на значительные расстояния (в пределах одного или нескольких государств), такую структуру именуют распределённой или территориальной сетью. Глобальные сети, это - распределённые сети всемирного масштаба. Самой известной и доступной глобальной сетью является Интернет (Internet). Сеть Интернет не является устойчивой структурой, она постоянно изменяется самими пользователями Сети, число которых уже исчисляется миллионами.
>     Важнейшая особенность этой глобальной сети: Интернет никому не принадлежит. Следствием отсутствия централизованного управления Интернетом является абсолютная свобода информационного пространства. Это обстоятельство провоцирует бесконечные споры о цензуре в Сети. Хотя, несомненно, именно неограниченная свобода и привлекает массы пользователей Интернета*.
>     История создания сети Интернет стала уже хрестоматийной**, поэтому нетерпеливому читателю я рекомендую сразу перейти к описанию структуры работы Интернета.
>     *См. по этому поводу "Декларацию Независимости Киберпространства" известного американского журналиста Джона Перри Барлоу на языке оригинала или по-русски.
>     **Прообразом современной сети Интернет принято считать американскую военно-промышленную территориальную сеть ARPA. ARPA - Advanced Research Project Agency (Агентство по Передовым Исследовательским Проектам) - одно из подразделений Министерства Обороны США, в недрах которого 2 января 1969 года, после пятилетних дебатов, было принято решение о начале работы над проектом по созданию сети компьютеров оборонных организаций (ARPANet). На случай ядерной войны, само собой. Поначалу сеть из четырёх компьютеров объединяла лишь два университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе и Санта-Барбара со Стэндфордским Университетом и Университетом штата Юта в Солт Лейк Сити. Но, поскольку идея оказалась удачной, число "узлов" сети быстро возросло. К 1972 году количество узлов выросло на порядок. Сорок компьютерных центров могли теперь обмениваться между собой электронной почтой, осуществлять сеансы работы с удаленными на несколько сотен и тысячи километров машинами и передавать файлы с данными. Идеологическая основа проекта: отсутствие общего центра управления, полная самостоятельность каждого сегмента. Обмен информацией между узлами сети с гарантированной доставкой сообщений обеспечивался специальным набором протоколов TCP/IP. Кроме того, был разработан ряд стандартных утилит для передачи файлов (FTP), для дистанционного запуска программ (Telnet) и для обмена электронной почтой (SMTP). В 1983 году часть ARPANet, обслуживающая военные организации, выделилась в отдельную сеть, Milnet, которая вскоре исчезла из поля зрения. Оставшаяся же часть ARPANet была постепенно замещена NSFnet и в 1990 году этот процесс был полностью завершен. Тогда же Federal Networking Council (Федеральный Совет по Информационным Сетям) отменил требование, заключавшееся в том что для подсоединения к Интернет была необходима рекомендация какого-либо государственного органа США. Это решение послужило началом "эпохи коммерциализации Интернета", поскольку теперь любая организация могла получить доступ к Интернету без каких либо серьезных оговорок или обоснований.
>     Структура сети Интернет
>     Интернет подобен живому организму без единого центра управления. Каждый узел Сети (словно самостоятельная живая клетка) обеспечивает жизнедеятельность организма в целом. Узлом может являться как отдельный компьютер, так и локальная сеть. Взаимодействие узлов не зависит от типов компьютеров, их архитектуры и операционных систем, а также физической реализации связи между ними. Обмен информацией между узлами Сети происходит с помощью специальных протоколов* - своеобразных предписаний к взаимопониманию. При этом проблемы отдельного узла не могут глобально повлиять на Сеть. Во избежание путаницы при передаче информации ведётся контроль лишь за уникальностью имени узла - его адреса** в безбрежном пространстве сети Интернет.
>     Самым популярным сервисом Интернета на сегодняшний день является WWW - World Wide Web или, просто, Web (Всемирная Паутина)***. Web, это - абстрактное информационное пространство, в котором пользователю доступны бесчисленные архивы документов, связанных перекрёстными ссылками друг на друга. Такие документы принято называть гипертекстами или гипермедиа. Информация может быть представлена в виде текстов, графики, звука или видео изображения. Любой пользователь может опубликоваться в Web.
>     Среди других полезных сервисов Интернета упомяну электронную почту (e-mail), группы новостей (Usenet или News Groups), возможность передавать и принимать файлы (FTP сервис), общение в реальном времени (Inernet Relay Chat).
>     *Сетевые протоколы - многоуровневые. Протоколы самого нижнего уровня описывают правила обмена минимальными порциями информации между узлами, на следующем уровне описываются правила разбиения информации на минимальные порции и т.д. Это позволяет Вам не задумываться над тем, как будет передан текст или файл от одного узла к другому. В Интернете на нижнем уровне используются два основных протокола: IP - Internet Protocol (Протокол Интернета) и TCP - Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей). Зачастую произносят, что базовым протоколом Интернета является TCP/IP. Протокол TCP отвечает за разбиение информации на порции и последующее восстановление этих порций в единую структуру. Протокол IP контролирует передачу порций информации получателю. Среди протоколов высокого уровня упомяну SMTP - Simple Mail Transport Protocol (Простой протокол пересылки почты) и POP3 - Post Office Protocol (Протокол почтового офиса), отвечающие за доставку электронной почты в Интернете; FTP - File Transfer Protocol (Протокол передачи файлов), позволяющий Вам получать и передавать файлы; HTTP - Hyper Text Transfer Protocol (Протокол передачи гипертекста), предоставляющий возможность обмена документами, имеющими перекрёстные ссылки друг на друга.
>     **Для обеспечения уникальности имени каждого узла в сети Интернет применяется специальная система именуемая IP-адресацией. Различают фиксированные (постоянные) и временные IP-адреса. Большинство пользователей, подключающихся к сети через обычные модемы для установления временного сеанса связи, не имеют фиксированного IP-адреса. Им присваивается лишь временный IP-адрес. Компьютеры в организациях, локальные сети которых подключены к Интернету 24 часа в сутки, как правило, имеют свои уникальные фиксированные IP-адреса.
>     Существует градация и на так называемые "числовые" и "доменные" адреса. Слово "домен" (domain) можно перевести как "территория, сфера, область". Эти два типа адресов ни в коей мере не заменяют, а лишь дополняют друг друга. Скажем так: числовой код понятнее компьютеру, доменный адрес - человеку. На сегодняшний день, встретить числовой адрес в Сети - большая редкость. Обычно он не выставляется напоказ. Выглядит такой числовой адрес, как четыре числа, не превышающие значения 256, разделённые точками. Скажем, так: 192.117.64.66. Трактоваться числовой адрес может по-разному. Обычно, в нём отражаются класс сети, номер сети и номер компьютера. Доменный адрес более привычен. Как правило, в нём отражаются: имя, определение рода деятельности владельца и код страны. Например, в адресе www.aip.net.ua, www указывает на принадлежность узла к Всемирной Информационной Паутине (World Wide Web), aip - название организации, net - род деятельности организации (предоставление услуг Интернета), а ua (Ukraine) указывает на место дислокации данной организации. Исторически сложились следующие сокращения для определения в доменном адресе рода деятельности организации: com или co (коммерческие организации), edu (учебные и научные организации), gov (правительственные организации), mil (военные организации), net (сетевые организации разных сетей, в том числе, провайдеры), org (другие организации). Назову лишь несколько двухбуквенных кодов стран: ru (Россия), ua (Украина), uk (Великобритания), jp (Япония), il (Израиль). Здесь можно найти полный список кодов всех стран мира. Дополнительные параметры после знака "/" уточняют адрес искомой страницы в данном документе.
>     ***Проект WWW был разработан в 1989 году Тимом Бернерсом-Ли (Tim Berners-Lee) в швейцарской лаборатории физики высоких энергий CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire), как метод обмена исследовательскими данными и идеями между учёными Мира через Интернет. В 1992 году американским национальным центром суперкомпьютеров NCSA (National Center for Supercomputing Applications) была создана первая программа для просмотра документов в Web - Mosaic. На сегодняшний день существуют десятки более совершенных программ просмотра Web - браузеров (browser), именуемых также web-клиентами. Для предоставления информации узлам сети используются программы web-серверы. Схема работы проста: клиент запрашивает информацию, в ответ на запрос сервер посылает информацию клиенту. Для определения запроса в web-браузере необходимо ввести специальную строку URL - Uniform Resource Locator (универсальный указатель ресурса). Структура URL адресации Вам уже знакома. Например, http://www.ukr.net.
>     Дополнительные рекомендации
>     Приобрести достаточные навыки работы в сети Интернет не сложно. Дам лишь несколько советов для начинающих.
>     1. Подучите английский язык (если - лень, оснастите свой компьютер русской версией Windows 95 и установите программу-переводчик).
>     2. Не жалейте денег на хороший современный компьютер.
>     3. Выберите достойного провайдера - поставщика услуг сети Интернет.
>     4. Не нарушайте неписаных правил сетевого этикета.
>     5. Активно пользуйтесь средствами поиска информации.